SPZZOZ.ZP/24/2017 Przasnysz, 29.11.2017 r

**Do wszystkich**

**Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: Wykonania remontu i adaptacji istniejących pomieszczeń oraz ich przystosowanie do obowiązujących przepisów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

**Pyt. 1**

**Proszę o doprecyzowanie czy instalację zasilającą w tlen modernizowany oddział SOR należy wyposażyć w licznik zużycia?**

*Odp. W projekcie technicznym nie przewidziano licznika zużycia tlenu dla SOR.*

**Pyt. 2**

**Zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 1416 z dnia 05.11.2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Medycznych do różnego przeznaczenia, instalacja gazów medycznych jest wyrobem medycznym kl IIb . W związku z powyższym instalacja winna być oznaczona znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej oraz zgłoszona w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U. poz.1145 z dnia 28.08.2014 Wykonawca winien posiadać kwalifikacje zgodnie z w/w Rozporządzeniem poz. 71216.**

**Czy do oferty należy załączyć w/w kwalifikacje.**

*Odp. Składający ofertę na realizację robót ma posiadać wszystkie niezbędne uprawnienia wynikające z przepisów, które pozwolą wykonać roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

*Jednocześnie informujemy, że po rozstrzygnięciu przetargu, w trakcie realizacji robót Zamawiający rozważy możliwość opomiarowania instalacji tlenowej*

**Pyt. 3 .- dotyczy:**

**PRZEDMIAR PANEL PRZYŁÓŻKOWY PIONOWY KOMPLET– Kompletny panel pionowy**

**Prosimy o wyjaśnienie, czy Zmawiający dopuści pionowy panel o wysokości 150 cm?**

**Pyt 4.- dotyczy:**

**PRZEDMIAR PANEL PRZYŁÓŻKOWY PIONOWY KOMPLET– Kompletny panel pionowy**

**Prosimy o wyjaśnienie, czy Zmawiający dopuści pionowy panel z 2 półką o wymiarach 43cm x 34 cm?**

*Odp. na pyt. 3 i 4: Zamawiający nie określił w przedmiarze i projekcie wysokości panela oraz półki. Przyjąć należy gabaryty takiego panela, aby można go było zamontować w miejscu przewidzianym projektem. Elementy techniczne, które ma zawierać znajdują się w przedmiarze i opisie technicznym projektów*

**Pyt 5.- dotyczy:**

**PRZEDMIAR PANEL PRZYŁÓŻKOWY PIONOWY KOMPLET– KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA**

**Prosimy o wyjaśnienie, czy Zmawiający dopuści kolumnę z pionową głowicą o wysokości 137 cm?**

*Odp. Kolumna anestezjologiczna ma zawierać niezbędne gniazda i osprzęt, który wynika z opisu w projekcie technicznym. Należy przyjąć taką wysokość kolumny aby można ją było zamontować w miejscu przewidzianym projektem*

*Dot. Pyt. 3, 4 i 5 – Dla Wykonawców ustalone były terminy wizji lokalnej, które służyć miały między innymi rozwiązaniu problemów poruszanych w pytaniach.*

Z poważaniem